|  |
| --- |
| **حد مجاز عناصر در خاک**  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **پارامتر** | **حد مناسب خاک** | **حد مجاز براي سلامتي انسان و محيط** | **حدي که بهبود وضعيت خاک ضروري مي نمايد.** | **واحد** |
|  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| آرسنيک  |

 |

|  |
| --- |
| 20  |

 |

|  |
| --- |
| 30  |

 |

|  |
| --- |
| 50  |

 |

|  |
| --- |
| وزن خشکmg/kg  |

 |
|

|  |
| --- |
| باريم  |

 |

|  |
| --- |
| 200  |

 |

|  |
| --- |
| 400  |

 |

|  |
| --- |
| 2000  |

 |

|  |
| --- |
| وزن خشکmg/kg  |

 |
|

|  |
| --- |
| کادميم  |

 |

|  |
| --- |
| 1  |

 |

|  |
| --- |
| 5  |

 |

|  |
| --- |
| 20  |

 |

|  |
| --- |
| وزن خشکmg/kg  |

 |
|

|  |
| --- |
| کرم  |

 |

|  |
| --- |
| 100  |

 |

|  |
| --- |
| 250  |

 |

|  |
| --- |
| 800  |

 |

|  |
| --- |
| وزن خشکmg/kg  |

 |
|

|  |
| --- |
| کبالت  |

 |

|  |
| --- |
| 20  |

 |

|  |
| --- |
| 50  |

 |

|  |
| --- |
| 300  |

 |

|  |
| --- |
| وزن خشکmg/kg  |

 |
|

|  |
| --- |
| مس  |

 |

|  |
| --- |
| 50  |

 |

|  |
| --- |
| 100  |

 |

|  |
| --- |
| 500  |

 |

|  |
| --- |
| وزن خشکmg/kg  |

 |
|

|  |
| --- |
| سرب  |

 |

|  |
| --- |
| 50  |

 |

|  |
| --- |
| 150  |

 |

|  |
| --- |
| 600  |

 |

|  |
| --- |
| وزن خشکmg/kg  |

 |
|

|  |
| --- |
| جيوه  |

 |

|  |
| --- |
| 0.5  |

 |

|  |
| --- |
| 2  |

 |

|  |
| --- |
| 10  |

 |

|  |
| --- |
| وزن خشکmg/kg  |

 |
|

|  |
| --- |
| موليبدن  |

 |

|  |
| --- |
| 10  |

 |

|  |
| --- |
| 40  |

 |

|  |
| --- |
| 200  |

 |

|  |
| --- |
| وزن خشکmg/kg  |

 |
|

|  |
| --- |
| نيکل  |

 |

|  |
| --- |
| 50  |

 |

|  |
| --- |
| 100  |

 |

|  |
| --- |
| 500  |

 |

|  |
| --- |
| وزن خشکmg/kg  |

 |
|

|  |
| --- |
| قلع  |

 |

|  |
| --- |
| 20  |

 |

|  |
| --- |
| 50  |

 |

|  |
| --- |
| 300  |

 |

|  |
| --- |
| وزن خشکmg/kg  |

 |
|

|  |
| --- |
| روي  |

 |

|  |
| --- |
| 200  |

 |

|  |
| --- |
| 500  |

 |

|  |
| --- |
| 3000  |

 |

|  |
| --- |
| وزن خشکmg/kg  |

 |